/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

/ {
	chosen {
		zmk,kscan = &kscan0;
		zmk,matrix_transform = &default_transform;
	};

	default_transform: keymap_transform_0 {
		compatible = "zmk,matrix-transform";
		rows = <5>;
		columns = <16>;
		map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5)    RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10) RC(0,11) RC(0,12) RC(0,13) RC(0,14) RC(0,15) RC(1,15)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5)    RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10) RC(1,11) RC(1,12) RC(1,13) RC(1,14) RC(2,15)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5)    RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10) RC(2,11) RC(2,12) RC(2,13) RC(2,14)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5)    RC(3,8) RC(3,9) RC(3,10) RC(3,11) RC(3,12) RC(3,13) RC(3,14)
        RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4)            RC(4,8) RC(4,9)          RC(4,11) RC(4,12)
		>;
	};

	kscan0: kscan {
		compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
		label = "KSCAN";

		diode-direction = "col2row";
		row-gpios
			= <&pro_micro_d 4 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 5 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 6 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 7 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 8 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			;

		col-gpios
			= <&pro_micro_a 3 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_a 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_a 1 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_a 0 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 15 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 14 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 16 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			, <&pro_micro_d 9 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
			;
		
	};
};
